**Część XI: Dostawa laboratoryjnych łaźni wodnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **ILOŚĆ** | **PARAMETR** | **SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY** | | **PRODUCENT /MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU** | | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **STAWKA VAT (%)** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (10=8+9)** | **WARTOŚĆ BRUTTO (11=3x10)** |
|
| **TAK** | **NIE** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Laboratoryjna**  **łaźnia wodna z wytrząsaniem** | **1** | minimalna objętość robocza nie więcej niż 5 litrów |  |  |  | |  |  |  |  |
| pojemność maksymalna nie większa niż 12 litrów |  |  |  | |
| wymiary nie większe niż: 335mm x 360mm x 275mm |  |  |  | |
| zakres temperatury nie mniej niż od +5°C do +99°C |  |  |  | |
| stabilność temperatury przy 70°C nie gorsza niż ±0,1°C |  |  |  | |
| prędkość wytrząsania liniowego 20-200 razy/min. |  |  |  | |
| wymiary platformy nie mniejsze niż: 240 x 235 mm |  |  |  | |
| minimalna głębokość zanurzenia: 60 mm |  |  |  | |
| cyfrowy kontroler zapewniający szybkie rozgrzewanie i precyzyjną kontrolę temperatury |  |  |  | |
| stały ogranicznik temperatury |  |  |  | |
| zawór spustowy |  |  |  | |
| funkcja wytrząsania posuwisto- zwrotnego |  |  |  | |
| możliwość wyboru dwóch programowanych ustawień temperatury i wytrząsania |  |  |  | |
| zbiornik z polerowanej stali szlachetnej |  |  |  | |
| nastawienie temperatury cyfrowe |  |  |  | |
| wyświetlacz LED |  |  |  | |
| stoper z sygnałem dźwiękowym |  |  |  | |
| pokrywa dwuspadowa, przeźroczysta |  |  |  | |
| zasilanie 230V/50Hz |  |  |  | |
| **2** | **Laboratoryjna**  **łaźnia wodna** | **1** | maksymalna objętość robocza nie mniej niż 12 litrów |  |  |  | |  |  |  |  |
| wymiary nie większe niż: 380mm x 360mm x 225mm |  |  |  | |
| powierzchnia robocza nie mnie niż: 281mm x 306mm |  |  |  | |
| stabilność temperatury przy 70°C nie gorsza niż ±0,1°C |  |  |  | |
| jednorodność temperatury przy 70°C nie gorsza niż ±0,2°C |  |  |  | |
| dren z kranem |  |  |  | |
| cyfrowy kontroler zapewniający szybkie rozgrzewanie i precyzyjną kontrolę temperatury |  |  |  | |  |  |
| minimum dwa punkt kalibracyjne definiowane przez użytkownika |  |  |  | |
| zakres temperatury nie mniej niż od +5°C do +99°C |  |  |  | |
| blokada przedniego panelu chroniącą przed przypadkową zmianą ustawionej temperatury |  |  |  | |
| możliwość wyboru trzech programowanych ustawień temperatury |  |  |  | |
| zbiornik z polerowanej stali szlachetnej |  |  |  | |
| nastawienie temperatury cyfrowe |  |  |  | |
| wyświetlacz LED |  |  |  | |
| stoper z sygnałem dźwiękowym |  |  |  | |
| system zapobiegający uruchomieniu łaźni bez wody |  |  |  | |
| pokrywa dwuspadowa plastikowa, przeźroczysta |  |  |  | |
| zasilanie 230V/50Hz |  |  |  | |
| **3** | **Laboratoryjna**  **łaźnia wodna** | **1** | maksymalna objętość robocza nie mniej niż 5 litrów |  |  |  | |  |  |  |  |
| wymiary nie większe niż: 215mm x 335mm x 200mm |  |  |  | |
| powierzchnia robocza nie mnie niż: 117mm x 281mm |  |  |  | |
| stabilność temperatury przy 70°C nie gorsza niż ±0,2°C |  |  |  | |
| jednorodność temperatury przy 70°C nie gorsza niż ±0,2°C |  |  |  | |
| stoper z sygnałem dźwiękowym |  |  |  | |
| cyfrowy kontroler zapewniający szybkie rozgrzewanie i precyzyjną kontrolę temperatury |  |  |  | |
| minimum dwa punkt kalibracyjne definiowane przez użytkownika |  |  |  | |
|  |  | zakres temperatury nie mniej niż od +5°C do +99°C |  |  |  | |
| blokada przedniego panelu chroniącą przed przypadkową zmianą ustawionej temperatury |  |  |  | |
| możliwość wyboru trzech programowanych ustawień temperatury |  |  |  | |
| zbiornik z polerowanej stali szlachetnej |  |  |  | |
| nastawienie temperatury cyfrowe |  |  |  | |
| wyświetlacz LED |  |  |  | |
| system zapobiegający uruchomieniu łaźni bez wody |  |  |  | |  |  |  |  |
| pokrywa dwuspadowa plastikowa, przeźroczysta |  |  |  | |  |  |  |  |
| zasilanie 230V/50Hz |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Razem NETTO:** | | |  | **Słownie:** | | |  | | | | |
| **Razem BRUTTO:** | | |  | **Słownie:** | | |  | | | | |

…………………………………………… ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy