**Część V: Dostawa chłodziarki do zabudowy pod blat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **ILOŚĆ** | **PARAMETR** | **SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY** | | **PRODUCENT /MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU** | | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **STAWKA VAT (%)** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (10=8+9)** | **WARTOŚĆ BRUTTO (11=3x10)** |
|
| **TAK** | **NIE** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Chłodziarka do zabudowy pod blat pojemności do 100l** | **1** | **Wymagane parametry techniczne:** |  |  |  | |  |  |  |  |
| Pojemność brutto/ netto- 141/130 l +/- 5% |  |  |  | |  |  |  |  |
| Zakres temperatury - od +3 °C do +16 °C |  |  |
| Układ chłodzenia- dynamiczny |  |  |
| Odszranianie - automatyczne |  |  |
| Materiał obudowy/ kolor - stal/ biały |  |  |
| Drzwi-pełne |  |  |
| Zamek - w wyposażeniu |  |  |
| Materiał wnętrza - tworzywo sztuczne |  |  |
| Rodzaj sterowania - elektroniczne |  |  |
| Wyświetlacz -zewnętrzny cyfrowy |  |  |
| Ilość półek - 3 |  |  |
| Max. obciążenie półek - 60 kg |  |  |
| Interfejs - RS 485 |  |  |
| Wymiary zewnętrzne, nie większe niż (szer/głęb/wys): 600 x 615 x 820 mm +/- 5% |  |  |
| Wymiary wewnętrzne, nie większe niż (szer/głęb/wys): 440 x 435 x 670 mm +/- 5% |  |  |
| Napięcie 50 Hz / 220-240 V |  |  |
| Możliwość zastosowania zewnętrznego czujnika temperatury |  |  |
| **Razem NETTO:** | | |  | **Słownie:** | | |  | | | | |
| **Razem BRUTTO:** | | |  | **Słownie:** | | |  | | | | |

…………………………………………… ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy