**Część IV: Dostawa urządzeń chłodzących-przenośnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **ILOŚĆ** | **PARAMETR** | **SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY** | **PRODUCENT/MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **STAWKA VAT (%)** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO(10=8+9)** | **WARTOŚĆ BRUTTO (11=3x10)** |
|
| **TAK** | **NIE** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Przenośna chłodziarka** | **6** | **Parametry techniczne:** |   |  |  |   |   |
| urządzenie przenośne zapewniające właściwą temperaturę transportowanych materiałów/substancji niezależnie od temperatury zewnętrznej. |  |  |  |
| pojemność : min.33 l |  |  |
| wymiary: |
| wysokość : zew. 460mm/wew. 350mm |  |  |
| szerokość : zew. 550mm/wew. 340mm |  |  |
| głębokość: zew. 400mm/wew. 265mm |  |  |
| zakres pracy temp: +1°c do +65°c |  |  |
| regulator temperatury |  |  |
| pojemność akumulatora: 222 Wh |  |  |
| czas pracy na zasilaniu bateryjnym minimum do 21 godz.  |  |  |
| alarmy : rozładowanej baterii, temperatury, otwartej klapy |  |  |
| masa urządzenia : maksymalnie 12 kg |  |  |
| **w wyposażeniu :** rączka oraz pasek na ramię |  |  |
| kabel umożliwiający podłączenie do gniazda sieciowego i zapalniczki samochodowej |  |  |
| **akcesoria dodatkowe:**dwa zapasowe akumulatory o pojemności: 222Wh z etui, zasilaczami i kablami przyłączeniowymi  |  |  |
| deklaracja zgodności CE |  |  |
| instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| minimum 24 miesięczna gwarancja i serwis w Polsce |  |  |
| **Razem NETTO:** |  | **Słownie:** |  |
| **Razem BRUTTO:** |  | **Słownie:** |  |

 …………………………………………… ……………………………………………………………………………………

 miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy