**Część VIII: Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **ILOŚĆ** | **PARAMETR** | **SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY** | **PRODUCENT/MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **STAWKA VAT (%)** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO(10=8+9)** | **WARTOŚĆ BRUTTO (11=3x10)** |
|
| **TAK** | **NIE** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Wytrząsarka laboratoryjna**  | **1** | **Wymagane parametry:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiary zewnętrzne wytrząsarki: maksymalnie 400 x 520 x 140 mm (szer. x głęb. x wys.) |  |  |  |
| Typ sterowania: analogowe |  |  |  |
|  Typ ruchu: kołowy |  |  |  |
|  Amplituda: 10 ± 1 mm |  |  |  |
|  Częstotliwość: 20-500 obr./min. |  |  |  |
|  Wymiary płyty: maksymalnie 330 x 330 mm |  |  |  |
|  Obciążenie maksymalne: 7 ± 1 kg |  |  |  |
|  Masa urządzenia: do 12 kg |  |  |  |
|  Pobór mocy: 40 ± 5 W |  |  |  |
|  **Dodatkowe akcesoria:** |  |  |  |
| mata antypoślizgowa |  |  |  |
| platforma z otworami mocowania |  |  |  |
| regulacja czasu, wyłącznik czasowy i możliwość pracy ciągłej, |  |  |  |
| stelaż z 4 rolkami do mocowania kolb oraz komplet niewymienionych akcesoriów niezbędny do jego instalacji |  |  |  |
| 6 uchwytów do rozdzielaczy o pojemności 250 ml oraz komplet niewymienionych akcesoriów do ich zamocowania |  |  |  |
| 4 uchwyty do kolb Erlenmeyera 250-300 ml |  |  |  |
| 2 uchwyty do kolb Erlenmeyera 500 ml |  |  |  |
| 1 uchwyt do kolby Erlenmeyera 1000 ml |  |  |  |
| 1 metalowy statyw na 24 próbówki o średnicy 15 mm ± 2mm |  |  |  |
| **Razem NETTO:** |  | **Słownie:** |  |
| **Razem BRUTTO:** |  | **Słownie:** |  |

 …………………………………………… ……………………………………………………………………………………

 miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy